Requisitos
Tener el firmware descargado de la compilacion A125USQS3BVA2 ya que es la que me funciono a mi
Tener herramienta que permita unlock bootloader (Recomiendo UnlockTool)
Chimera para el proceso de liberacion
El equipo A125U en bit 3

1.- Flashear el BL especial BL_A125.tar con odin en su version patched en BL
al reiniciar quedara en error pantalla azul, esto es normal.

2.- Unlock bootloader con UnlockTool o herramienta de su preferencia 
via TP ya que el archivo que flasheamos permite TP y desbloquear el bootloader, el equipo se reiniciara borrando datos
si no solo forzar a recovery y proceder a wipe data y ya el equipo iniciara 
normal con su bootloader desbloqueado.

3.-Configuramos el equipo, conectamos a wifi y verificamos que nos aparece el Desbloqueo OEM en 
opciones de desarrollador diciendo que esta desbloqueado, instalamos magisk en su ultima version y parchamos el AP del
respectivo firmware de su equipo.

4.-Flasheamos con odin el archivo AP parchado por magisk y el CP, CSC y USERDATA del
firmware stock, muy importante desmarcar autoreboot, al terminar el flasheo forzar
a recovery y dar wipe data el equipo encendera sin problema.

5.-Una ves iniciado el equipo conectamos a wifi y nuevamente verificamos que nos aparece
el Desbloqueo OEM diciendo desbloqueado, volvemos a pasar la apk magisk e instalamos
y listo ya tenemos Root en BIT 3.

Proceder con el  metodo de liberacion dandole format a nvram y nvdata dejando imei en 0, yo normalmente lo hago con unlocktool
recomiendo estrictamende primero dar en Backup NV por si algo sale mal
Ya con esto solo es cuestion de reparar imei metodo 2022 con chimera el equipo se reiniciara y verificar que escribio 
el imei, si todo salio  bien ya solo patch cert igual metodo 2022 de chimera y LISTO!!!

(En el caso que no de TP por cualquier razon hacer el TP directo en la resistencia clk con mucho cuidado)